**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**

**I.Mažauranića 28/B**

**23 000 ZADAR**

**OIB: 82455745471**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj |  | Jedinična mjera | količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena s PDV-om | ukupno |
| 1 | Stolac, presvlaka umjetna koža, konferencijski model,metalnog okvira s 4 noge lakiranog u crnu boju  | Kom | 4 |  |  |  |
| 2 | Stolac okrugli bez naslona za pacijente, regulacija visine 55-75 cm, crna boja skaja | Kom | 2 |  |  |  |
| 3 | Vješalica samostojećauredska vješalica, u chrom varijanti. Metalna s dijelovima od crne plastike, sa stalkom za kišobrane i tanjurićem za ključeve.Visina 173 cm. Promjer donjeg tanjura 40 cm. | Kom | 4 |  |  |  |
| 4 | Ormar kartotečni, metalni s 4 ladice; iznimno izdržljive metalne izvedbe;namjenjen odlaganju visećih mapa ili dokumenata A4 formata u ležećem položaju;zaključavanje centralnom bravom, s mehanizmom protiv prevrtanja;teleskopske vodilice;boja RAL 7035 | Kom | 4 |  |  |  |
| 5 | Ormar garderobni, metalni, dvodIjelni; čvrste metalne konstrukcije; zaključavanje s cilindar bravicom; polica ispod koje je prečkica sa kukicama; vrata sa prorezima za provjetravanje i okvirom za oznaku | Kom | 2 |  |  |  |
| 6 | Stol ležeći za pacijente s držačem papira.Dvodijelni Internistički stol izrađen od čeličnih ovalnih cijevi 50x25 mm..Metalne noge obojane u sivo praškasto nanesenu boju, s antikorozivnim svojstvom . Gornjapovršina je montirana na čvrsti okvir, ojastučenje je perivo dezinfekcijskim sredstvima i vatrootporno, klasa 1IM materijal umjetna koža. Ojastučenje visoke gustoće. Uzglavlje mehanički podesivo pomoću poluge do 45. Dim. 190x60x80h cm | Kom | 4 |  |  |  |
| 7 | Ormarić niski drveni s dvoja vrata i bravicom za zaključavanje, dim. 90x42x75,7 h cm | Kom | 2 |  |  |  |
| 8 | Stol za previjanje dojenčadi s policom za stvari, dim. 115x63x85 (100) cm, gornja polica presvučena skajem | Kom | 4 |  |  |  |
| 9 | Sterilizator električni suhi 60 lZa suhu sterilizaciju od min +50 do max 200°C. Dim. radnog prostora min. 53,5x32x36 v cm. Potrošnja max: 800 W | Kom | 2 |  |  |  |
| 10 | EKG aparat, 12 kanalni s pisačem.Visina: 56 mmŠirina: 260 mmDubina: 194 mmMasa: 1,2 kg uključujući bateriju, ugrađeno AC napajanje ObradaStopa uzorkovanja EKG analize: 500 uzoraka u sekundi (sps)Stopa digitalnog uzorkovanja: 1000 uzoraka u sekundi po kanaluNačin bilježenja EKG-a: Bilježenje se obavlja i prije i poslije, osigurava se 10 sekundi trenutačnog bilježenja EKG-a.Dinamički raspon: AC diferencijal ±10 mV, DC pomak ±600 mVRazlučivost: 1 μV/LSB na 500 spsFrekvencijski odziv: –3 dB na 0,05 Hz do 150 HzFiltar izobličenja bazne linije: 0,05 Hz, uklanjanje izobličenja bazne linije (BDR)Visoka granična frekvencija: 20 Hz, 35 Hz, 150 HzAC filtar: 50/60 Hz ± 0,3 HzOdbacivanje uobičajenog načina rada: ≥110 dB (s isključenim AC filtrom)ADC:24 bitaUlazna impedancija: ≥ 50 MΩ na 10 Hz, zaštita defibrilatoraPropuštanje kod pacijenta: <10 μAMjerač otkucaja srca: 30 do 300 BPM ±10% ili ±5 BPM, ovisno o tome što je većeVrijeme pokretanja: ≤5 sekundiOsjetljivost / pojačanje: 5, 10, 20 mm/mV, automatski ZaslonBoja: 24 bitni zaslon u bojiVrsta zaslona: Dijagonala 5 inča, omjer slike 16:9, TFT LCD sa LED grafikom i pozadinskim osvjetljenjemRazlučivost zaslona: 800 \* 480Prikaz podataka: ID pacijenta, spol, dob, puls, sat, indikator napunjenosti baterije, krivulje, oznake odvoda, brzina, pojačanje, postavke filtriranja, poruke upozorenja, informativne poruke, status mreže i USB NapajanjeNapajanje: AC ulaz (bez vanjskog adaptera za napajanje) ili rad na baterije AC napajanje (izmjenično)Ulazni napon: 100 do 240 VAC ± 10%Ulazna snaga: 60 VA AC frekvencija: 50/60 Hz ± 3 Hz BaterijaVrsta baterije: Punjiva litij-ionska baterijaKapacitet baterije: Tipično 11,1 V, 2500 mAh6 sati kontinuiranog rada bez snimanjaili 500 EKG-a u formatu 2,5 x 4 pri 25 mm/s i 10 mm/mV | Kom | 2 |  |  |  |
| 11 | Boca za kisik od 3 litre, na kolicima, s manometrom i ovlaživačem zraka, maskom za djecu | Kom | 2 |  |  |  |
| 12 |

|  |
| --- |
| Vaga za dojenčad digitalna |
| kapacitet min 20 kg |
| graduacija max 5 g do 10 kg, max 10 g do 20 kg |
| ergonomsko korito širine min. 290, duljine min. 645 mm sa povišenim rubovima  |
| max. težina vage 3.7 kg |
| funkcije: TARE, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, prigušenje u slučaju nemirne bebe, automatsko gašenje |
| integrirana ručka za prenošenje i vješanje  |
| integrirana libela za pravilno postavljanje vage  |
| napajanje štedno baterijsko |
| mogućnost nadogradnje strujnim adapterom |
| digitalni LCD zaslon sa pozadinskim osvjetljenjem |
| važeća mjeriteljska ovjera za RH |
| III medicinska klasa |

 | Kom | 2 |  |  |  |
| 13 | Dužinomjer za vagu za dojenčad

|  |
| --- |
| Dužinomjer analogni za montažu na vagu pod stavkom 12 |
| klizni graničnik noge |
| graduacija 1 mm |
| opseg min. 35-80 cm |

 | Kom | 2 |  |  |  |
| 14 | Vaga za odrasle, digitalna , do 200 kg

|  |
| --- |
| Vaga digitalna stupna |
| kapacitet min 200 kg |
| graduacija max. 100 g < 150 kg > 200g |
| funkcije: BMI, tara, hold |
| robusno postolje od čelika s neklizajućom platformom max.dim. 272x75x280 mm s kotačima za transport i nivelacijskim nogicama |
| ukupne maks. dimenzije 294x831x417 mm |
| težina maks. 6,3 kg |
| automatsko gašenje |
| tehnologija iznimno štednog baterijskog napajanja (cca 10000 mjerenja po setu) |
| opcija strujnog napajanja |
| važeća ovjerna markica za RH - III medicinska klasa |

 | Kom | 2 |  |  |  |
| 15 | Visinomjer za vagu za odrasle

|  |
| --- |
| Visinomjer - montaža na stupnu vagu |
| izvlačni model |
| opseg mjerenja min. od 60 do 200 cm |
| graduacija max. 1 mm |
| očitanje rezultata u visini očiju |

 | Kom | 2 |  |  |  |
| 16 | Stalak za infuziju, inox, 4 kukice, posuda za tekućinuMinimalna visina 120 cmMaksimalna visina 210 cmPromjer podnožja 60 cmTežina 2,9 kg | Kom | 2 |  |  |  |
| 17 |

|  |
| --- |
| Tlakomjer nas pero stolni model  |
|  |
| laserski ugraviran ili bilo kojom tehnikom filigranski izveden brojčanik za izvrsnu preciznost |
| skala 0-300 mmhG, točnost min ±3 mmHg |
| pumpica s metalnim ventilom ergonomski oblikovana |
| u kompletu manžeta na čičak s antibakterijskim premazom, bez lateksa |
| brza promjena veličine manžete pomoću konektora za brzo spajanje bez potrebe skidanja konektora ili stavljanja novoga |

 | Kom | 2 |  |  |  |
| 18 | Manžeta za tlakomjer dječija veličina

|  |
| --- |
| višekratne manžete na čičak |
| latex free materijal s antibakterijskim premazom |
| oznaka širine nadlaktice otisnuta na manžeti  |
| oznaka postavljanja na brahijalnu arteriju |
| bez unutanjeg gumenog balona za napuhivanje, izrađena u jednom komadu |
| širina nadlaktice 15 - 21 cm |
| rotirajući konektor smanjuje stres na crijevo |
| zaobljeni rub smanjuje rizik od posjekotina i ogrebotina |

 | Kom | 2 |  |  |  |
| 19 |

|  |
| --- |
| Slušalice liječničke pedijatrijske  |
| dvostrani prsni dio s obostranom dvofrekventnom dijafragmom |
| jedna strana prsnog dijela za auskultaciju odraslih, druga za auskultaciju djece |
| promjer dijafragme, strana odrasle osobe: 4,3 cm |
| promjer dijafragme, pedijatrijska strana: 3,3 cm |
| zamjenjiva dvofrekventna dijafragma |
| akustična vrijednost: 7 |
| prilagodljive slušalice od eloksiranog aluminija |
| bez prirodnog lateksa i ftalata |
| promjer zvona: 43 i 33 mm |
| dužina crijeva:min. 60 cm  |

 | Kom | 2 |  |  |  |
| 20 | Otoskop

|  |
| --- |
| Unutrašnjost mat crne boje: eliminira refleksije. |
| LED tehnologija |
|  povećanje3x, optimizirana površina kučišta za oštre slike i minimalne refleksije. |
| visokokvalitetna drška: kromirani premaz. |
| u kompletu s 10 jednokratnih i 4 višekratna lijevka |

 | Kom | 2 |  |  |  |
| 21 |

|  |
| --- |
| Oftalmoskop \*18 leća raspona od min. -20D do +20D, sprečava visoko refraktivne greške\*min. 5 različitih aperatura: fiksacijska zvjezdica, velika tocka, mala tocka, polutocka, zeleni filter (protiv crvene boje).\*LED HQ: jarka i homogena iluminacija s izvrsnom reprodukcijom boja -temperatura boja 4000K, indeks reprodukcije boje >95, indeks reprodukcije crvene boje >90. |
| \*indikator stanja baterije, kod uključivanja prikazuje se maksimalni intenzitet ,a potom se svjetlo smanji na nivo sukladan trenutnom stanju baterija, indicira na potrebu za zamjenom baterija.\*vrijeme rada do 10 sati |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 | Kom | 2 |  |  |  |
| 22 | PulsnioksimetarPedijatrijski, za prstić 8- 16 mm, s punjačem | Kom | 2 |  |  |  |
| 23 | Kolica za instrumente, inox s dvije inox police, 60x45x80 cm | Kom | 2 |  |  |  |
| 24 | Toplomjer bezkontaktni, infracrveni | Kom | 2 |  |  |  |
| 25 | Sef – trezor za pohranu, elektronska + mehanička brava, dim. 250x350x250 mm | Kom | 2 |  |  |  |
| 26 | Aspirator s posudomKlipna pumpa - bez održavanja i ulja230 V - 50 HzVisoki stupanj vakuuma/visoki stupan protoka40 l/min-0.80 bar -80 kPa -600 mmHgDim. 35 x 21 x 18 cmTežina: 3.6 kgBuka: 60.5 dB110 VAIP21Radni ciklus: Non-stop | Kom | 2 |  |  |  |
| 27 | Inhalator pedijatrijskiDimenzije 210 x 210 x 185mmTežina 2.7kgNapajanje strujno 220 - 240V or 50 - 60HzProtok 7 - 9 L/min at 138 kPa\*Veličina čestica MMAD 3.4 mikrona\*% Finih čestica 70% čestica <5 mikrona\*Raspršivanje po minuti 0.39ml po minuti\*\*SukladnostElektrična sigurnost klasa II tip BF. Kontinuirana upotreba. Klasa IIa MDD93/42/EEC CE 0120Uključeni pribor Microneb III komora za lijek x 1, crijevo x 1, maska za odrasle x 1 maska za djecu, nastavak za usta, filter | kom | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025god.

 Potpis i pečat ovlaštene osobe

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_