|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni  br. | Tehničke karakteristike | DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike |
| 1. | Modificirana metoda po Westergrenu kojom se mjeri pad stupca eritrocita, end point metoda, bez aspiriranja uzorka |  |  |
| 2. | Uzorak pune krvi (hematološka epruveta - standardna hem.epruveta i pedijatrijska epruveta volumena od 1ml do 4mL, antikoagulant K2EDTA, K3EDTA) |  |  |
| 3. | Mogućnost temperaturne korekcije rezultata |  |  |
| 4. | Vrijeme analize do 25 minuta |  |  |
| 5. | Istovremena analiza 30 uzoraka |  |  |
| 6. | Automatizirani mikser za epruvete (prema CLSI smjernicama) |  |  |
| 7. | Mogućnost dodavanja uzoraka tijekom rada |  |  |
| 8. | Sučelje osjetljivo na dodir |  |  |
| 9. | Dva USB priključka |  |  |
| 10. | Mogućnost mrežne povezanosti s postojećim LIS-om |  |  |
| 11 | Povijest - dostupna arhiva 5000 uzoraka |  |  |
| 12 | Integrirani printer i čitač crtičnog koda |  |  |